计算机网络

自顶向下方法

第一章 计算机网络和因特网

1.1 构成

主机（或端系统），通信链路，分组交换机，路由器，ISP（Internet Service Provider），协议

协议（protocol）定义了在两个或多个通信实体之间交换的报文的格式和顺序，以及报文发送和/或接收一条报文或其他事件所采取的动作。

1.2 网络边缘

端系统也称为主机，因为它们容纳（即运行）应用程序。主机有时进一步被划分为两类：客户机和服务器。

### 1.2.1 接入网

接入网是指将端系统物理连接到其边缘路由器的网络。边缘路由器是端系统到任何其他远程端系统的路径上的第一台路由器。

家庭接入:DSL、电缆、FTTH、拨号和卫星

今天，宽带住宅接入有两种最流行的类型：**数字用户线**（Digital Subscriber Line，DSL）和**电缆**。

住户通常从提供本地电话接入的本地电话公司处获得**DSL因特网接入**。每个用户的DSL调制解调器使用现有的电话线（即双绞铜线）与位于电话公司的本地中心局中的数字用户线接入复用器（DSLAM）交换数据。

**电缆因特网接入**利用了有线电视公司现有的有线电视基础设施。光缆将电缆头端连接到地区枢纽，从这里使用传统的同轴电缆到达各家各户和公寓。因为这个系统中应用了光纤和同轴电缆，因此被称为**混合光纤同轴**（Hybrid Fiber Coax， HFS）系统。

光纤到户（Fiber To The Home，FTTH）速率更高，从本地中心局直接到家庭提供了一条光纤路径。

企业（和家庭）接入：以太网和WiFi

广域无线接入：3G和LTE

### 1.2.2 物理媒体

物理媒体分两种类型：导引型媒体和非导引型媒体。

对于导引型媒体，电波沿着固体媒体前行，如光缆、双绞铜线或同轴电缆。

对于非导引型媒体，电波在空气或外层空间中传播，例如在无线局域网或数字卫星频道中。

双绞铜线

双绞线有两根绝缘的铜线组成，每根大约1mm粗，以规则的螺旋状排列着。这两根线被绞合起来，以减少临近类似的双绞线的电气干扰。

同轴电缆

同轴电缆由两个铜导体组成，但是这两个导体是同心的而不是并行的。借助于这种结构及特殊的绝缘体和保护层，同轴电缆能够达到较高的数据传输速率。同轴电缆能被用作导引型共享媒体，特别是，许多端系统能够直接与该电缆相连，每个端系统能接收由其他端系统发送的内容。

光纤

光纤是一种细而柔软的、能够导引光脉冲的媒体，每个脉冲表示一个比特。

陆地无线电信道

无线电通信承载电磁频谱中的信号。它不需要安装物理线路，并具有穿越墙壁、提供与移动用户的连接以及长距离承载信号的能力。无线电信道极大的依赖于传播的环境和信号传输的距离。

卫星无线电信道

一颗通信卫星连接地球上的两个或多个微波发射器/接收器，它们被称为地面站。该卫星在一个频段上接收传输，使用一个转发器再生信号，并在另一个频率上发射信号。

通信中常使用两类卫星：同步卫星和近地轨道卫星。

## 1.3 网络核心

通过网络链路和交换机移动数据有两种基本方法：电路交换和分组交换

### 1.3.1 分组交换

在各种网络应用中，端系统彼此交互报文。报文能够包含协议设计者需要的任何东西。报文可以执行一种控制功能，也可以包含数据。

为了从源端系统向目的端系统发送一个报文，源将长报文划分为较小的数据块，称之为**分组**。在源和目的地之间，每个分组都通过通信链路和分组交换机传送。（交换机主要有两类：**路由器**和**链路层交换机**。）分组以等于该链路**最大传输速率**的速度传输通过通信链路。因此，如果某源端系统或分组交换机经过一条链路发送一个L比特的分组，链路的传输速率为R比特/秒，则传输该分组的时间为L/R秒。

存储转发传输

**存储转发传输**是指在交换机能够开始向输出链路传输该分组的第一个比特之前，必须接收到整个分组。

排队时延和分组丢失

**输出缓冲**：每台分组交换机有多条链路与之相连。对于每条相连的链路，该分组交换机具有一个**输出缓存**（也称为**输出队列**），它用于存储路由器准备发往那条链路的分组。

**排队时延**：如果到达的分组需要传输到某条链路，但发现该链路正忙于传输其他分组，该到达分组必须在输出缓存中等待，由此产生的时延为排队时延。

**分组丢失**：因为缓存空间的大小有限，一个到达的分组可能发现该缓存已被其他等待传输的分组完全充满了。在此情况下，将出现分组丢失（丢包），到达的分组或已经排队的分组之一将被丢弃。

转发表和路由选择协议

转发表：每台路由器具有一个转发表，用于将目的地址（或目的地址的一部分）映射成为输出链路。

路由选择协议：一个路由选择协议可以决定从每台路由器到每个目的地的最短路径，并使用这些最短路径结果来配置路由器中的转发表。

### 1.3.2 电路交换

在电路交换网络中，在端系统通信会话期间，预留了端系统间沿路径通信所需要的资源（缓存，链路传输速率）。

在分组交换网络中，这些资源则不是预留的；会话的报文按需使用这些资源，其后果是可能不得不等待（即排队）进入通信线路。

在电路交换网络中，必须在发送方和接收方之间建立一条连接。这是一条名副其实的链接，因为在沿着发送方和接收方之间的路径上都将为该连接维护连接状态，即一条**电路**。当网络创建这种电路时，它也在连接期间在该网络链路上预留了恒定的传输速率（表示为每条链路传输容量的一部分）。既然已经为该发送方—接收方连接预留了带宽，则发送方能够以**确保的恒定速率**向接收方传送数据。

电路交换网络中的复用

链路中的电路时通过频分复用（Frequency-Division Multiplexing，FDM）或时分复用（Time-Division Multiplexing，TDM）来实现的。

对于FDM，链路的频谱由跨越链路创建的所有连接共享。特别是，在连接期间链路为每条连接专用一个频段。这个频段的带宽通常为4kHz。该频段的宽度称为带宽。

对于一条TDM链路，时间被划分为固定时间的帧，并且每个帧又被划分为固定数量的时隙。当网络跨越一条链路创建一条连接时，网络在每个帧中为该连接制定一个时隙。这些时隙专门由该连接单独使用，一个时隙（在每个帧内）可用于传输该连接的数据。

分组交换与电路交换的对比

分组交换优缺点（引用他人的观点）：

优点：1）它提供了比电路交换更好的带宽共享；

2）它比电路交换更简单、更有效，实现成本更低。

缺点：分组交换不适合实时服务（例如，电话和视频会议），因为他的端到端时延是可变的和不可预测的（主要是因为排队时延的变动和不可预测所致）。

**作者总结：**

1）分组交换的性能能够优于电路交换的性能。

2）电路交换不考虑需求，而预先分配了传输链路的使用，这使得已分配而并不需要的链路时间并未被利用。另一方面，分组交换按需分配链路使用。链路传输能力将在所有需要在链路上传输分组的用户之间逐步地被共享。

### 1.3.3 网络的网络

今天的因特网是一个网络的网络，其结构复杂，由十多个第一层ISP和数十万个较低层ISP组成。较低层ISP与较高层ISP相连，较高层ISP彼此互联。用户和内容提供商是较低层ISP的客户，较低层ISP是较高层ISP的客户。

## 1.4 分组交换网中的延迟、丢包和吞吐量

### 1.4.1 分组交换网中的时延概述

时延的类型

（1）处理时延

检查分组首部和决定将该分组导向何处所需要的时间是处理时延的一部分。处理时延也可能包括其他因素：如检查比特级别的差错所需要的时间，该差错出现在从上游节点向路由器A传输这些分组比特的过程中。

（2）排队时延

在队列中，当分组在链路上等待传输时，它经受排队时延。一个特定分组的排队时延长度将取决于先期到达的正在排队等待向链路传输的分组数量。

（3）传输时延

假定分组以先到先服务方式传输，仅当所有已经到的分组被传输后，才能传输刚到达的分组。用L比特表示该分组的长度，用R bps表示从路由器A到路由器B的链路传输速率，则传输时延是L/R。这是将所有分组的比特推向链路（即传输）所需要的时间。

（4）传播时延

一旦一个比特被推向链路，该比特需要向路由器B传播。从该链路的起点到路由器B传播所需要的时间是传播时延。该比特以链路的传播速率传播。该传播速率取决于该链路的物理媒体（即光纤、双绞铜线等），其速率范围是2 x 108~3 x 108m/s。

### 1.4.2 排队时延和丢包

### 1.4.3 端到端时延

### 1.4.4 计算机网络中的吞吐量

## 1.5 协议层次及其服务模型

### 1.5.1 分层的体系结构

### 1.5.2 封装